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Архитектурные решения

Введение
Интегрированная система безопасности объектов (далее Система) представляет собой комплексное инженерно-техническое решение, в которое с помощью одного из элементов Системы – интеграционной шины системы обеспечения безопасности – включены все системы безопасности предприятия:
· система контроля и управления доступом;
· система видеонаблюдения;
· система охранно-пожарной и охранно-тревожной сигнализации;
· система защиты периметра и другие инженерные системы.

Система реализована с использованием следующих архитектурных и технологических решений, которые позволяют повысить эффективность работы информационной системы и оптимизировать распределение ее программно-аппаратных ресурсов:
· многозвенная архитектура;
· распределенная иерархическая архитектура;
· архитектура, открытая для дальнейшего развития;
· архитектура, поддерживающая горизонтальное масштабирование, которое обеспечит большую производительность системы при добавлении дополнительных мощностей ее компонентам;
· наращивание производительности при увеличении числа пользователей и количества информационных ресурсов реализовано путём добавления необходимых вычислительных ресурсов, без изменения архитектуры решения. 
Система реализовывает необходимые для информационного взаимодействия сервисы, позволяющие осуществлять доступ к информации для всех участников Системы, с возможностью расширения их количества.
Внутренняя архитектура Системы приведена на рис.1

1

[image: D:\Документы\2021_Антитерроризм\Оформление прав\Внутренняя архитектура2.jpg]
Рис.1. Внутренняя архитектура

Разработанная Система является распределенной, что позволяет реализовать совместное использование ресурсов, подключенных к сети в одно и то же время. Это позволяет производить масштабирование как горизонтально, так и вертикально. Распределенность Системы означает, что выход из строя какой-либо ее части (например, отключение какого-либо узла) не приводит к полной остановке работы Системы, узлы могут продолжать работать автономно, а по восстановлении работоспособности всех частей Системы осуществить репликацию данных. Это видно из внешней архитектуры, приведенной на рис. 2. 
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Рис.2. Внешняя архитектура
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